**Обеспечение пожарной безопасности в период заготовки**

**грубых кормов и уборки урожая**

 Наличие степной полосы, кустарниковой и древесной растительности вблизи населенных пунктов несет угрозу распространения огня на них со степной и лесной полосы. В связи с этим, в целях обеспечения пожарной безопасности, руководителям органов местного самоуправления района, сельскохозяйственных предприятий, совместно с проживающими на этих территориях гражданами, первостепенно необходимо выполнить в полном объеме мероприятия по предотвращению возможного переброса огня со степной и лесной полосы на объекты населенных пунктов (произвести обкосы степной полосы, вырубку примыкающих к ним кустарников и деревьев, выполнить по периметру объектов и населенных пунктов опашки в виде минерализированных полос и т.п.). С началом периода заготовки грубых кормов и уборки урожая на территории Ташлинского района, в первую очередь производить сенокошение на участках прилегающих к населенным пунктам, а так же:

1. Провести противопожарный инструктаж со всеми лицами задействованных в проведении уборки урожая и заготовки грубых кормов.

2. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запретить:

- курение в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, а так же на других пожароопасных участках;

- сжигание стерни, пожнивных остатков и соломы, а так же разведение костров на полях;

- проведение огневых работ (сварку, резку и т.п.) на технике (агрегатах и т.п.) расположенной в полях;

- использовать в работе тракторы, самоходные шасси и автомобили без капотов или с открытыми капотами;

- выжигать пыль в радиаторах двигателей тракторов и автомобилей паяльными лампами;

- заправлять автомобили в полевых условиях вне специальных площадок очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

3. При работе уборочной техники и автомобилей обеспечить их первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы – двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами, двумя метлами), и исправными искрогасителями, не допускать к уборочным работам технику без их наличия, своевременно очищать радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспротеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин от пыли, соломы и зерна, вести постоянный контроль за исправностью искрогасителей, системы питания, зажигания, гидравлики, смазки, а также за наличием первичных средств пожаротушения.

4. Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к степной полосе, лесным насаждениям, автомобильным дорогам обкашивать и опахивать полосой шириной не менее 4 метров;

5. Уборку зерновых начинать с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 га, с прокосами между участками не менее 8 метров и пропашкой посреди прокосов шириной не менее 4 метров, скошенный хлеб с прокосов убирать немедленно, при этом обеспечить дежурство трактора с плугом в непосредственной близости от убираемых хлебных массивов, для опашки зоны горения в случае пожара.

6. Располагать временные полевые станы не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов и т.п., а также опахивать площадки станов полосой шириной не менее 4 метров.

7. При завозе грубых кормов на территории складов грубых кормов, произвести опашку складов - площадок для размещения скирд (стогов) шириной не менее 4 метров, не превышать площадь основания одного стога более 150 кв.м., а прессованного штабеля более 500 кв.м., противопожарные расстояния между скирдами (стогами) выполнять не менее 20 метров; размещать скирды (стога) на расстоянии не менее 15 метров до линии электропередачи, не менее 20 метров – до дорог и не менее 50 метров – до зданий, сооружений и строений; выполнить нормируемую молниезащиту в местах складирования грубых кормов; укомплектовать территории складов грубых кормов первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём; своевременно производить уборку территорий складов грубых кормов, в том числе в противопожарных расстояниях между скирдами (стогами) от горючих отходов и сухой травы; организовывать работу по контролю температуры в скирдах (стогах) с повышенной влажностью.

 Будьте осторожны с огнём. При обнаружении пожара или его признаков незамедлительно звоните в пожарную охрану по номеру 01 со стационарного телефона и по номеру 112 с мобильных телефонов.

Государственный инспектор Ташлинского,

Первомайского и Илекского районов В.А. Перченко